Autor / Author: 	Martin Dänhardt	Nr. / No.:	15-074-R
Rückfragen / Enquiries:	Martin Dänhardt	Datum / Date:	04.11.2015
Telefon / Phone:	+49(0)351 833-2580	E-Mail	martin.daenhardt@kba.com
Sperrvermerk / Release:		Zeichen / Ref.:	BV1-M/Dä
Bilder / Photographs:	2	Seiten / Pages:	3

Pakistanischer Verpackungsriese investiert in Hightech-Bogenoffset von KBA

Erste hoch automatisierte Rapida 106 mit Doppellack und Kaltfolie für Saima Packaging

Im Januar 2016 liefert KBA-Sheetfed eine höher gesetzte Siebenfarbenmaschine Rapida 106 mit Doppellack-Ausstattung für den UV-Mischbetrieb auf Karton und Folie sowie Kaltfolien-Einrichtung an den großen pakistanischen Verpackungsdrucker Saima Packaging in Karachi. Das von der Familie Tinwala gegründete und geführte Unternehmen ist heute einer der größten Produzenten von Qualitätsverpackungen im Land.

Gegründet hat es Muhammad Yousuf Tinwala 1972 als Nebenerwerbsunternehmen auf gerade mal 4 m2 Grundfläche. Seit 1975, also seit 40 Jahren ist der Druckbetrieb sein Hauptgeschäft – heute auf über 23.000 m2 Produktionsfläche. Mehr als 450 Beschäftigte zählt Saima Packaging, wobei ein Ende des Wachstums nicht abzusehen ist. 21.000 Tonnen Karton und flexible Materialien verarbeitet der Betrieb Jahr für Jahr. Saima ist ein Top-Lieferant für viele bekannte Marken und Marktführer bei Verpackungen für die Tabak-, FMCG-, Nahrungs- und Genussmittel- und Pharmaindustrie in Pakistan.

Ideale Maschine für besondere Verpackungen
Seit zwei Jahren produziert bei Saima Packaging eine Rapida 105 universal mit fünf Farbwerken, Lackturm und Hybridausstattung. Deren Zuverlässigkeit und Einsatzflexibilität und die intensive Unterstützung durch das KBA-Team in der Investitionsphase und beim Service haben das Unternehmen begeistert. Deshalb entschied sich Muhammad Yousuf Tinwala kürzlich für eine bis zu 18.000 Bogen/h schnelle High-End-Anlage Rapida 106 mit 11 Druck- und Veredelungswerken. Es ist zugleich die erste Maschine mit Inline-Kaltfolienveredelung in Pakistan. Zur Ausstattung gehören u. a. FAPC-Plattenwechselautomaten, die Kombinationswascheinrichtung CleanTronic Multi, CleanTronic UV, EES in der Auslage sowie der Anschluss an eine zentrale Wasserkühlung. Die beiden Zwischentrockenwerke erhalten VariDry IR-/TL-Trockner. Für die Endtrocknung in der dreifachen Auslageverlängerung kommen VariDry IR-/TL-/UV-Trockner zum Einsatz. Der mit Einzelantrieben ausgestattete DriveTronic-Anleger, die ziehmarkenfreie Anlage DriveTronic SIS, auskuppelbare Farbwerke, ErgoTronic-Leitstand mit Wallscreen und neuer TouchTronic-Bedienung sind an der Hightech-Anlage ohnehin Standard. Über LogoTronic CIPLinkX erhält die Maschine die Voreinstelldaten für den schnellen Jobwechsel. Von der neuen Maschine erwartet Yousuf Tinwala kurze Rüstzeiten, eine hohe Produktivität bei der Inline-Veredelung und weniger Energieverbrauch.

Saima Packaging produziert Verpackungen aus Karton und flexiblen Materialien. Dafür stehen acht Bogenoffset- und zwei Tiefdruckanlagen zur Verfügung. Die eingesetzten Bedruckstoffe reichen von Papier bis zum Polypropylen oder Polyethylen. Die Auflagen bewegen sich zwischen 200 und 1,5 Mio. Bogen. Im Bogenoffset bietet das Unternehmen seinen Auftraggebern aus der Markenartikel-Industrie durch das breite Farbspektrum und die hohe Veredelungsvariabilität den gewünschten Mehrwert. Auf der Kundenliste stehen Namen wie Philip Morris, Abbott Laboratories, Unilever und McDonalds. Wasserbasierende Lackierungen (matt und glänzend), UV-Lackierungen (matt und glänzend), Druck und Veredelung auf Kunststoff und metallisiertem Karton, Prägen, Fensterstanzungen sowie zusätzliche Sicherheitsmerkmale sind Tagesgeschäft. Dafür ist die neue Rapida 106 mit ihren sieben Farbwerken, Doppellack- und Kaltfolien-Ausstattung ideal.  

Vorreiter in Sachen Ökologie und Qualität
Hinsichtlich der Ökologie setzt Saima Packaging in Pakistan Maßstäbe: Die Farbbehälter sind recycelbar, Lösemittel gehen zu 95 Prozent in den Recycling-Kreislauf zurück. Die Premium-Materialien basieren zu 95 Prozent auf Altpapier. Im Produktionsprozess haben Ressourcenschonung und Minimierung des Materialverlusts höchste Priorität.

Ein weiterer Schwerpunkt bei Saima Packaging ist die Erfüllung höchster Qualitätsanforderungen. In allen Fertigungsphasen finden Kontrollen statt. Gut ausgestattete Labors mit modernen Messgeräten erlauben exakte Prüfungen. Das Qualitätsmanagement-System ist nach ISO 9001:2008 zertifiziert. Daneben erfüllt Saima alle Vorgaben zur Lebensmittelsicherheit gemäß ISO 22000. Hinzu kommen Zertifikate von wichtigen Kunden wie z. B. Unilever Pakistan oder McDonalds Pakistan.

Egal ob 100 Faltschachteln oder 1 Mio. Bogen – Saima Packaging liefert veredelte und komplett verarbeitete Verpackungen Just in Time und legt dabei besonderen Wert auf eine langjährige Partnerschaft mit seinen Auftraggebern.

Interessante Website: www.saimapac.com 

Foto 1:
V.l.n.r. Muhammad Yousuf Tinwala, Geschäftsführer von Saima Packaging, KBA-Vertriebsleiter Bhupinder Sethi, und Direktor Abdul Aleem Tinwala im Kundenzentrum von KBA-Sheetfed Solutions 

Foto 2:
Muhammad Yousuf Tinwala (M.), Abdul Aleem Tinwala (2.v.l.) mit Management-Team und Akhlaq Khan vom pakistanischen KBA-Vertriebspartner Imprint Packaging Solutions (l.) am ErgoTronic-Leitstand der KBA Rapida 106